1. 源操作数寻址方式：立即寻址

物理地址：无

1. 源操作数寻址方式：直接寻址（源操作数在存储器中）

物理地址：2000H\*16+0100H=20100H

1. 源操作数寻址方式：直接寻址（源操作数在存储器中）

物理地址：2000H\*16+0050H=20050H

1. 源操作数寻址方式：寄存器间接寻址（源操作数在存储器中）

物理地址：2000H\*16+00A0H=200A0H

1. 源操作数寻址方式：寄存器相对寻址（源操作数在存储器中）

物理地址：2000H\*16+0100H+0050H=20150H

1. 源操作数寻址方式：基址变址寻址（源操作数在存储器中）

物理地址：2000H\*16+0100H+00A0H=201A0H

1. 源操作数寻址方式：寄存器寻址（源操作数在寄存器中）

物理地址：无

1. 源操作数寻址方式：立即寻址

物理地址：无